첨부 1		⌜에어돔 설치 가이드라인⌟ 주요 내용

기준

주 요 내 용

건축

- ⌜건축구조기준(막과 케이블 구조)⌟ 의 기준 적용

소방

- 층마다 소화기(또는 자동확산소화기)와 비상벨 설치

- 주출입구 반대방향에 비상구 1개 이상 추가 설치

- 문이나 복도, 계단 등 이동경로에 유도등 설치

실내 공기질

- 에어돔 내에 다음의 기준＊을 만족하는 공기 정화장치 혹은 환기 시스템 설치

* (의무기준) 미세먼지(PM-10) : 200㎍/㎥ 이하

* (권장기준)

미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥)	초미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)	이산화 질소 (ppm)	라돈 (Bq/㎥)	총휘발성유기화합물 (㎍/㎥)
100 이하	50 이하	1,000 이하	100 이하	10 이하	0.1 이하	148 이하	500 이하

조도

- 국가표준인 KSA 3011(경기장)의 종목 별 조도기준 적용

온도 및

습도

- 에어돔 내에서 행해지는 운동이 원활히 이루어질 수 있도록 종목 별 특성을 고려한 온도·습도 유지장치(설비) 설치

면적

종목 별 국제규격 충족

편의시설

화장실, 탈의실 필수 설치(다만, 주변에 공동으로 사용할 수 있는 화장실, 탈의실이 있다면 설치하지 않아도 됨)

관람석은 종목의 특성 및 시설의 운영 목적을 고려하여 설치 결정

기타

축구장 인조잔디는 다음 기준을 충족하여야 함

* ‘한국프로축구연맹의 GT-1’ 또는 ‘국제축구연맹(FIFA)의 Quality Pro’등급의 그라운드 기준을 충족할 수 있어야 하며, 인조잔디 구성품인 인조잔디 매트, 충전재, 충격흡수패드(배수판)의 유해성기준은 ‘KS F3888-1:2018’을 충족

여타 종목 시설의 바닥재는 종목 별 국제기준을 충족하는 것을 권장

* 상기 기준은 향후 사업 여건 변동 및 관련 법령 개정에 따라 조정될 수 있음